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	Rekvirent	
	


	
	Prøvetager		Dato		
Sagsbeh.		Mobilnr.	
Tlf. nr.		Fax nr.	
E-mail adr.		
Resultater pr.:   Tlf. |_|              Fax|_|              E-mail |_|
	Reserveret til LIMS label


	Sags navn
	
	Sagsnr.	
Tilbudsnr.		
	

	Bemærkninger.:	
Analyserapport pr. e-mail til:

Fakturering straks. |_|              Fakturering pr. måned. |_|                                PID prøver retur. |_|
	

	Faktura sendes til:
		
	
	Faktura stiles til: 
	



	Ved overskydende materiale i membran-glas, skal laboratoriet: (se nærmere forklaring nederst på siden)      
	Vælg

	Åbne til prøven og fjerne overskydende materiale:
	

	Gennemføre analysen med en for stor materialemængde:
	



	[bookmark: _Hlk39648640][bookmark: _Hlk32221530]Udtaget af:
	Prøve
antal
	
	Tørstof %
	Total –P mg/kg TS
	Total-N mg/kg TS  
	Bly, Cadmium, Chrom, Kobber, Nikkel og Zink  mg/kg TS
	Kviksølv mg/kg TS
	Pb, Cd, Hg og Ni (P-relateret)
mg/kg total-P beregning
	
	[bookmark: _Hlk39648590]Miljøfremmede stoffer, PAH 11 stk.
NPE, DEHP og LAS, mg/kg TS
	
	PCB (slam bek Bilag 1, E)
	
	16 stk.  PAH
	7 stk.  PAH
	Andet (Vedlæg bilag) 

	Slamprøver i alt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Levering 10 arbejdsdage

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prøvetagning:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hasteanalyse:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lab. nr. 
Udfyldes af lab.
	Prøve ID

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Prøvetype:   Delprøve |_|    Sekvensprøve |_|    Containerprøve |_|    Partiprøve |_|         Afhentet |_|  

	[bookmark: _Hlk504401201]Delprøve 
	Udtaget d.
	
	Lagt i fryser d. 
	Delprøve 
	Udtaget d.
	Lagt i fryser d. 

	Nr. 1
	
	
	
	Nr. 5
	
	

	Nr. 2
	
	
	
	Nr. 6
	
	

	Nr. 3
	
	
	
	Nr. 7
	
	

	Nr. 4
	
	
	
	Nr. 8
	
	

	
	Prøve blandet d.: 



	Bemærkninger: 

	Til laboratoriet:
Modtaget:                                          Optøet:                                                  Påbegyndt:



Modt. Lab. d. ________ kl._______ af (sign.) _______________          udarb. 
Vedr. for stor prøvemængde i membran-glas: Analysemetoden for kulbrinter er baseret på, at der anvendes max. 70 g materiale til analysen. Dette betyder, at analysekvaliteten i princippet ikke kan garanteres, hvis der anvendes en større mængde materiale! Hvis laboratoriet derimod fjerner overskydende materiale fra glasset, vil der opstå en mulighed for afdampning af lavtkogende kulbrinter. Hvis situationen med for stor prøvemængde i glasset opstår, skal laboratoriet beskrive i analyserapporten, hvordan situationen er håndteret samt konsekvenser heraf.
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